80 Clients, 10 serveurs

**VPNCLT**

**REMFW**

**Private MAN**

**(VRF MAN)**

**Internet**

**(VRF INET)**

**INETSRV1**

**INETSRV2 DNSSRV**

**8.8.3.0/25**

**10.116.3.0/24**

**WANRTR WANRTR**

**INETCLT**

**8.8.3.126**

**10.3.100.0/24**

**DHCP**

**10.3.254.8/30**

**10.3.254.4/30**

**91.3.222.96/30**

**31.3.126.12/30**

**REMDCSRV REMINFRASVR REMPROXSVR REMCLT**

Loopback 0

Provider Independant IP

191.5.157.32/28 **EDGE1 EDGE2 10.3.254.20/30**

**VIP - 217.3.160.X**

**10.3.254.0/30**

**VIP - 10.3.10.X**

**10.3.254.16/30**

**CORESW1 CORESW2 VIP - 10.3.20.X**

**VIP - 10.3.99.X**

**VLAN 10 - 10.3.10.0/26**

30 serveurs

**HQDCSRV**

**HQINFRASRV HQMAILSRV**

**HQFWSRV**VLAN 10 : SERVEURS

300 Clients

**VLAN 20 - 10.3.20.0/23 DHCP**

VLAN 20 : CLIENTS VLAN 99 : SUPERVISION

| **Fonction** | **Position** | **Nom machine** | **FQDN/ ALIAS** | **IP /FQDN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serveur | HQ | hqdcsrv | hqdcsrv.hq.wsl2024.org | 10.3.10.1 |
| serveur | HQ | hqinfrasrv | hqinfrasrv.wsl2024.org | 10.3.20.1 &  10.3.10.3 |
| serveur | HQ | hqmailsrv | hqmailsrv.wsl2024.org | 10.3.10.2 |
| serveur | HQ | hqfwsrv | hqfwsrv.wsl2024.org | 10.3.10.4 |
| serveur | HQ | supsrv | supsrv.wsl2024.org | 10.3.99.1 |
|  |  |  |  |  |
| serveur | remote | remdcsrv |  | 10.3.100.1 |
| serveur | remote | reminfrasrv |  | 10.3.100.2 |
| serveur | remote | remproxsrv |  | 10.3.100.3 |
|  |  |  |  |  |
| serveur | internet | dnssrv |  | 8.8.3.1 |
| serveur | internet | inetsrv1 |  | 8.8.3.2 |
|  |  | inetsrv2 |  | 8.8.3.3 |

**HQCLT**

**HQINFRASRV**

**DHCP**

**VLAN 99 - 10.3.99.0/24 ACCSW1 ACCSW2**

**MGMTCLT SUPSRV**

**VLAN 30 - 217.3.160.0/24**

**10.3.30.0/24**

HQFWSRV HQWEBSRV